附件
成人疫苗接种门诊相关配套设备采购项目货物清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	参数

	1
	接种台电子签核设备
	台
	1
	1、 工控主板：低功耗工控主板，支持7*24小时连续工作
2、 操作系统:支持Android、Windows双系统
3、 钢化触摸模块:≥15寸电容式多点触摸屏，防爆，防水，防尘，防静电，无飘移，支持双击
4、 显示模块:≥15寸液晶屏，分辨率1366*768；显示颜色 6bits；响应时间＜8ms
5、 摄像头：高清广角摄像头，前置≥120W像素
6、 条码扫描：具有LED光源/USB即插即用/30万像素CMOS图像传感器，支持识别一维码、二维码，USB接口
7、 整体外壳：优质冷轧钢板加工，定制高强度面板，简洁易用 ；表层处理，防锈、防腐、耐磨，不易损坏
8、 通讯方式：10M/100M自适应以太网
9、 [bookmark: _GoBack]扬声器：立体声扬声器
10、 电源：工业级认证电源模块
11、签字笔：标准电容触控笔，顺滑、耐用、灵敏

	2
	登记台电子签核设备
	台
	1
	1、工控主板：低功耗工控主板，内存≥2GB，硬盘≥16GB，支持7*24小时连续工作；
2、操作系统：不低于Android 7；
3、钢化触摸模块：≥10英寸电容式多点触摸屏，防爆，防水，防尘，防静电，无飘移，支持双击；
4、显示模块：≥10英寸液晶屏，分辨率≥1280×800；显示颜色6bits；响应时间：＜8ms；
5、摄像头：高清摄像头，前置130万像素；
6、通讯方式：10M/100M自适应以太网；
7、扬声器：立体声扬声器；
8、签字笔：标准电容触控笔。

	3
	留观刷卡机
	台
	1
	1、实现疫苗接种完成后的扫码留观提醒，实现针对疫苗接种记录的留观时间记录和查询并保证信息安全；
2、主机：低功耗工控主板
内存≥2GB；
硬盘≥16GB；
支持7*24小时连续工作；
操作系统：不低于Android 7.1；
3、电源板：12V/10A；
4、钢化触摸模块：≥18英寸电容触摸屏幕10点触控；
5、显示模块：≥18英寸液晶/LVDS/分辨率≥1920*1080；
6、二维码扫描器：具有LED光源/USB即插即用/30万像素CMOS图像传感器。

	4
	无线温湿度监控设备
	台
	1
	1、温度测量范围：温度范围-55℃～80℃温度；精度：±0.3℃（23℃±2℃），全程±0.5℃；
2、温度分辨率：0.1℃ 采用NTC传感器；
3、支持外接至少4个温度传感器,温度采集周期可依据监管需要设置，适于多点监测，具备高精度GPS定位功能；
4、显示屏：LED液晶屏，显示内容包括当前温湿度（分辨率 0.1）、当前时间、当前电量、当前信号、定位信息、电源使用情况等信息；
5、上传间隔：1分钟-24小时可调；
6、报警间隔：1分钟-24小时可调；
7、通讯方式：GPRS（移动/联通）；
8、电源：内置高能锂电池  车载电源DC12V  2A；
9、电池续航时间：72小时以上；
10、功耗：≤1W；
11、记忆容量：不低于10万组数据，具有 USB 大容量导出数据功能；
12、报警方式：短信/电话报警，本地声光、蜂鸣报警（本地声光报警可手动消除）
13、需与内蒙古自治区疫苗冷链存储运输管理系统实现数据无缝对接；

	5
	多功能自助机
	台
	1
	1、处理器：不低于四核1.2GHz；
2、解码芯片：支持1080P；
3、系统：不低于Android 6.0；
4、内存：≥1GB；
5、存储：≥16GB；
6、外置接口：不少于HDMI X1、耳机接口x1、USB×2；
7、网络支持：以太网、支持WiFi/蓝牙4.0、3G\4G,无线外设扩展；
8、播放模式：支持分屏、循环、定时、插播等多种播放模式；
9、解码能力：
视频：支持AVI,rm，rmvb，MKV，WMV，MOV，MP4，DAT，VOB，PMP,MPEG，.MPG,，FLV，ASF，TS，TP，3GP，MPG等30种格式以上；
音频：MP3,WMA,APE,FLAC,AAC,OGG,AC3,WAV等
图片：支持JPG、BMP、PNG、GIF等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放，支持≥4096*4096分辨率，支持图片切换特效；
FLASH：支持FLASH播放；
OFFICE：支持PDF,PPT,WORD,EXCEL播放；
其他支持：滚动字幕,天气,时间等控件,支持流媒体直播,支持对接第三方系统；

	6
	交换机
	台
	1
	1、固定接口：8个 10/100/1000Base-T 电口（Auto MDI/MDIX）；
2、支持网线类型：1000Base-T   3/4/5/超5/6 类双绞线，支持传输距离≥100m ；
3、MAC地址容量：≥4K  包转发率：≥12Mpps；

	7
	动态令牌
	套
	2
	1、工作温度范围：-30°C 到 50°C；
2、存储温度范围：-40℃－ +70℃；
3、工作湿度范围：5％～95%；
4、标准锂电池，使用寿命在5年以上；
5、长期不使用的情况下，密码器内部时钟的误差积累在2分钟/1年内；
6、密码器本身信号辐射：遵循EN55022标准；

	8
	安装辅料
	批
	1
	网线、电线、插排及安装等

	说明：以上货物质保期1年。



