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参数
空气换向器：
1. 机械特性：采用v型皮带软驱动的固定方式，自调节、免维护垫圈
2. 驱动类型：通过V型皮带传动的直流齿轮电机30VDC,最大10A（4A时电流限制），额定扭矩2.5NM,
3. 转速：37RPM
4. 电源：由30V电源单元供电
5. 电压：24V
6. 待机电流：120mA，运行电流：1.2-1. 5A 
7. 电流限制：4A
8. 控制类型：DCB（分流器控制板）
9.数量1台
传输瓶外圈：
1.材质：尼龙环型圈
2.宽度：30mm
3.长度250mm
4.颜色：黑色
5.数量：130个
服务：
1.须与医院现有气动物流传输系统匹配使用
2.质保期≥2年 （质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商承担、并免费提供备用传输瓶及气动物流系统配件）。
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