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参数
关节镜：
1.工作直径：φ4、φ2.7
2.工作长度：155mm
3. 视向角：≥30°
4. 视场角：≥105°
5.设计光学工作距d0：10mm
6.视场中心角分辨力：3.55C/(°)
7.有效景深范围:3~100mm
双阀镜鞘：						
1. 镜鞘与内镜管、闭孔器、穿刺针配合良好，关节镜进出镜鞘自如，不得有卡滞现象。
2.鞘套锁卡定位安全，可靠。								
3.水阀密封性能良好，用水压法检测，在1min内渗水不超过5滴。		
4.器械焊接部位应牢固，焊缝应平整，不得有虚焊、脱焊、堆焊的等现象。器械表面应光滑，平直，不得有明显的碰伤和划痕。
5.器械应有良好的耐腐蚀性能，应符合YY/T 0149-2006中5.4b的规定。
6.质保期≥2年 （质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商、并提供关节镜、双阀镜鞘配件）。
7.须与医院现有主机匹配。
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