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参数
1. 显微镜光路设计方式：平行式（伽利略式） 
2. 高眼点目镜：出瞳和目镜最近距离≥17mm,
3. 目镜放大倍率：12.5X
4. 总倍率：6X、 10X、 16X、 25X、 40X
5. 视场中心分辨率≥108lp/mm(40X)
6. 目镜瞳距调节范围：55mm~72mm
7. 屈光调节：-6D~+6D 
8. 最大裂隙长度：≥12mm
9. 最小裂隙宽度：≤0.2mm
10.最大裂隙宽度：≥12mm 
11.裂隙像角度：0º ~180º 可调 
12.照明光倾斜角度：5º 、 10º 、 15º 、 20º 四档可调 
13.视场直径：Φ33.2mm、Φ20.8mm、Φ13.3mm、Φ8.5mm、Φ5.3mm
14.滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 
15.照明灯泡：LED长寿命 
16.裂隙灯光斑照度：≥220000lx
17.最小光斑尺寸：≤0.5mm 
18.工作距离：100mm
19.移动台左右调节范围≥100mm，前后调节范围≥58mm
20.下巴托升降范围≥80mm
21.质保期≥2年（质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商承担，并提供备用设备一台）
22.设备生产日期须为合同签订日期前6个月内或合同签订日期之后生产。
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