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参数
高频电离子手术电灼治疗仪（1台）
1.1长火和短火两种治疗方式，切割、止血。
1.2输出功率可调。
1.3配有≥5种规格的电极和治疗头。
1.4具有长火击穿功能、短火击穿力功能。
2、适用范围
2.1外科：浅表异物清除、皮脂腺囊肿、肛周脓肿、肛裂、肛瘘、鸡眼、痔疮、腋臭、直肠息肉、包皮环切等。
2.2皮肤科：尖锐湿疣、扁平疣、寻常疣、皮肤赘生物、酒糟鼻、各种色素痣等。
2.3妇产科：宫颈糜烂、那氏囊肿、宫颈息肉、小阴唇囊肿、外阴白斑等。
2.4五官科：慢性肥厚性鼻炎、鼻腔良性囊肿、鼻息肉、乳头囊肿、慢性咽喉炎、咽炎、上颌窦炎、附耳等。
2.5口腔科：牙出血、智齿冠周炎、牙龈增生等。
2.6美容科：雀斑、穿耳孔、除纹身、去痣等。
3、技术参数
3.1供电电源：AC 220V 50Hz
3.2工作频率：≥1.3MHz
3.3输出功率：≥12W（无感负载500Ω状态下）
3.4连续工作时间：≥4小时
3.5额定输入功率：300VA
3.6安全类型：Ⅱ类BF型
3.7具有脚踏开关控制
主治功能
4.1切割的作用。
4.2止血的作用。对直径1.5mm以下的血管效果较好.
4.3汽化的作用。
4.4凝固的作用。
质保期≥2年（质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商承担，并提供备用高频电离子手术电灼仪一台）
设备生产日期须为合同签订日期前6个月内或合同签订日期之后生产。

固定式血压计（2台）
1. 具有精准监测与智能预警功能。 
2.可根据用户血压自动调节压力（误差控制在±3mmHg以内）。  
3.不规则脉波检测
4.清晨血压高提示：支持用户识别和管理“晨峰血压”。  
5.背光灯提示：大屏幕背光灯，即便在昏暗的环境中也能清晰解读。
6.一键操作与大屏显示：配备高清LCD屏幕，字体清晰。  
7.免绑臂带设计：采用360°环绕袖带，单手即可佩戴，适应臂围17-32cm，提升测量便捷性。  
8.具有AAMI认证，符合中国Ⅱ类医疗器械标准。
9. 质保期≥2年（质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商承担，并提供备用固定血压计一台）
10.设备生产日期须为合同签订日期前6个月内或合同签订日期之后生产。
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