

参数
综合楼呼叫主机（2套）参数：
1、免提双向呼叫对讲；
2、可连接≥99台终端；
3、键盘型数码循环显示呼叫房号、床号；
4、菜单式的功能设置，使用操作方便、简单；
5、可根据用户使用习惯设置分机号码显示方式；
6、可根据病人情况设置护理级别：普通或紧急呼叫；
7、多首和弦音乐振铃，个性化铃音选择；
8、振铃音量无级可调；
9、在线分机号码设定；
10、可连接多块走廊显示屏；
11、通讯距离可达≥1000米。
12、质保期≥2年 （质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商、并提供备用呼叫主机一套）。
13、必须与医院现有呼叫分机、时钟显示器、应急呼叫器分机匹配。
安装说明：安装于护士站工作台（费用由供应商承担），质保期内24小时随时到现场响应临床科室的时钟信息变更及床位号的调整。
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1、系统运行的数据管理中枢和系统运行的供电中枢；
2、多种报号音乐和报号模式；
3、具备通话对讲.广播等语音功能；
4、最大支持床位信息卡槽数为≥90；
5、具备病情设置和指示功能；
6、数码管醒目显示呼叫分机地址；
7、传输方式	总线制；
8、安装线材	两线制RVV2*0.75以上；
9、静态功率	≤12W；
10、满载功率	≤75W；
11、总线电压	24V~28V；
12、最长通讯距离	≥100M；
13、供电方式	AC 220V；
14、显示屏	3寸液晶屏，屏幕分辨率≥128*64。
15、质保期≥2年 （质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商、并提供备用呼叫主机一套）。
16、必须与医院现有呼叫分机、时钟显示器、应急呼叫器分机匹配。
安装说明：安装于护士站工作台（费用由供应商承担），质保期内24小时随时到现场响应临床科室的时钟信息变更及床位号的调整。
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