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技术参数
1、更换手柄内部主板芯片、手柄外层保护管
2、 材质：PCB电压：12V 电流：0.5A绝缘材料：704
3、 26*22mm外层硅胶保护套
4、达到新手具机≥ 90%能量要求，出光次数归0 。
5、维修手具后30天内出具有CMA认定的设备检查合格报告
6、在维修期间提供备用手具保证设备开机率达98%。
7、质保期≥1年 （质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商、并提供备治疗手具一套）。
售后服务
1、质保配件运行12个月，质保期内出现相同故障，免费更换配件维修。
2、售后服务期内，针对本次维修更换的配件，采购单位如遇任何使用或质量问题，供应商须在1小时内响应远程技术指导，2小时内到达现场服务指导或维修。
3、同一配件经连续三次维修后仍无法正常使用的，供应商须在采购单位要求时限内更换相同型号配件，否则采购单位有权解除合同，并全额退还采购单位已支付的货款。
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