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一、安全阀校验资质（特种设备）
主管单位：市场监管总局/省级特种设备处
核心资质：
1.《特种设备检验检测机构核准证》（安全阀校验，项目代码AQ），有效期4年 。
2.人员：安全阀校验师/员证（全职） 。
3.体系：按TSG Z7002建立质量管理体系 。
4.法规：TSG ZF001、TSG 21。 
二、压力表检定资质（计量）
主管单位：市场监管总局/省级计量处
核心资质：
5.《计量标准考核证书》+《专项计量授权证书》，项目含压力表。
6.人员：注册计量师（压力）或计量检定员（压力）。
7.法规：JJG 52、JJF 1033。 
三、气瓶定期检验资质（特种设备） 
主管单位：市场监管总局/省级特种设备处
核心资质：
1.《特种设备检验检测机构核准证》（气瓶定期检验，项目代码RD6），有效期4年 。
2.人员：气瓶检验员证、无损检测（RT/UT/MT/PT）资格证（全职）。
3.设备：清洗、无损检测、水压/气密性试验、瓶阀校验、干燥、报废处理等。
4.体系：ISO/IEC 17020或TSG Z7002质量体系。
5.法规：TSG 23、GB/T 12135。
四、资质核验要点（签约前必查）
1. 有效期：核准证/授权证在有效期内（安全阀/气瓶4年，计量3–5年） 。
2. 项目覆盖：证书范围含**安全阀（AQ）、压力表、气瓶（RD6）**及对应介质/压力范围 。
3. 人员全职：校验/检定人员为全职，证件有效 。
4. 体系有效：质量体系正常运行，有年度监督/评审记录 。
5. 无失信：未列入失信被执行人、重大税收违法、严重违法失信名单。
五、法规依据
1.《特种设备安全法》《特种设备检验机构核准规则》（TSG Z7001—2021） 。
2.《计量法》《计量标准考核办法》。
3.《气瓶安全技术规程》（TSG 23—2021）。
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